# **Android盒子技术要求**

## 具体要求

1. 硬件设备安装、加电调试，存放室内稳定运行超过24小时，具备设备对空间、散热及安装成投放市场产品的搭建能力。
2. 硬件基础功能提供：

* 视角度大，响应速度快，色彩还原度高，手压无水波纹变形；
* 超高物理分辨率，画质表现更细腻；
* 超高对比度，画面显示更鲜明，色彩表现更出众；
* 高亮LED背光显示设计，宽视角显示；
* 视角可达178°，趋近于水平；
* 内置喇叭及功放；
* 可进行无线上网或有线连网；
* 预安装Android7.0系统;
* 4GB运行内存，32GB存储内存，支持显示屏1080P。

1. 软件基础服务：

* 视频文件格式支持MP4,AVI,RMVB,FLV,MOV,3GP等;
* 图片文件格式支持JPG,PNG,GIF,SVG,JPEG,TIFF等；
* 系统应用权限支持；
* 桌面启动器Launcher开机自启动；
* 系统远程更新推送；
* Android通知栏可动态设置是否显示；
* Android导航栏可动态设置是否显示。